**UNICO EF Trockenbau, 1-flg., montagefertig**

Montagefertiger 1-flg. Schiebetürkasten für Ständerwand, Mod. UNICO EF

Für diese Modellserie ist eine Verkleidung erforderlich

Bei Glastüren werden zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich.

Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers.

• Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)

• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen

• Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper

• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile und Schrauben, auch für die optionale zweite Lage GKB, sind im Lieferumfang enthalten.

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für Ständerwandprofil : 75 mm

Für Ständerwandprofil : 100 mm

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie UNICO EF oder gleichw.