**CIRCULAR EF, Trockenbau montagefertig**

**Gebogenes Schiebetürelement, 1-flg. für fertige Wandstärke von mindestens 12,5 cm.**

**z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.**

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Radius: .......... x ............

Für fertige fertige Ständerwand min. 12,5 cm

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie CIRCULAR EF oder gleichw.