**EWOLUTO EF, Massiv, montagefertig**

**Lasttragendes Schiebetürelement, 1-flg. für fertige Massivwand von mindestens 15 cm.**

**z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.**

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werksseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln mittels Klebeankern.

• Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen

• Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen

• Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

• Empfohlener Kleber: Hilti HY70 oder gleichwertig (nicht im Lieferumfang enthalten).

• Die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Kleberherstellers sind zu beachten

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für fertige fertige Massivwand von min. 15.0 cm

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie EWOLUTO EF oder gleichw.