**UNICO LUCE DF Trockenbau, 2-flg., montagefertig**

**Montagefertiger 2-flg. Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen**

**für Ständerwand, Mod. UNICO LUCE DF**

Für diese Modellserie ist eine Verkleidung erforderlich

Bei Glastüren werden zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich.

Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers.

• Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)

• Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung

• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen

• Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper

• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben, auch für die optionale zweite Lage GKB, sind im Lieferumfang enthalten.

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für fertige Wandstärke 15.0 cm (einfach belegt, GKB 12.5 mm)

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie UNICO LUCE DF oder gleichw.