**UNICO LUCE EF Massiv, 1-flg., montagefertig**

Montagefertiger 1-flg. Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen

für Massivwand, Mod. UNICO LUCE EF

Für diese Modellserie ist eine Verkleidung erforderlich

Bei Glastüren werden zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich.

Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers.

• Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)

• Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung

• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen

• Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper

• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für Ziegelstärke 12.0 cm

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie UNICO EF oder gleichw.