**SYNTESIS LINE DF, Massiv, 2-flg. montagefertig**

**Montagefertiger, 2-flg. Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand,**

**Mod. SYNTESIS LINE DF**

Dieses Schiebetürelement benötigt keine Verkleidung.

Bei Glastüren werden zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich.

Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers.

• Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen

Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln

• Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt

• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen

• Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper

• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für Ziegelstärke 11.5 cm

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie SYNTESIS LINE DF oder gleichw.