**SYNTESIS WING 45, 1-Flg. Trockenbau**

**Flächenbündige, 1-flg. Drehflügelzarge (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm), Mod. Syntesis Wing 45.**

1-flg. Drehflügelzarge zum Einbau in eine Trockenbauwand mit min. fertiger Wandstärke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Stärke.

Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert.

Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt.

Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschließblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile enthalten.

Flächenbündige Drehflügelzarge Stocklichte:.......... x ............

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie SYNTESIS WING 45 oder gleichw..