**UNILATERALE Trockenbau, montagefertig**

**Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand 17,5 cm , für zwei getrennte Türblätter in einem zentralen Schubkasten laufend.**

• Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)

• Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen

• Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für fertige fertige Ständerwand 17,5 cm (einfach mit GKB 12.5 mm belegt)

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie UNILATERALE oder gleichw.