**SYNTESIS LINE EF, Trockenbau, 1-flg. montagefertig**

Montagefertiger, 1-flg. Schiebetürkasten wandbündig für Ständerwand,
Mod. SYNTESIS LINE EF

Dieses Schiebetürelement benötigt keine Verkleidung.

Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge (Umrüstsatz) erforderlich

Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers.

• Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen

Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand

• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen

• Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper

• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Schiebetür / Schiebetüren für

Stocklichte:.......... x ............

Für fertige Wandstärke 10.0 cm

Für fertige Wandstärke 12.5 cm

Für fertige Wandstärke 15.0 cm

Fabrikat: Eclisse Mod. Serie SYNTESIS LINE EF oder gleichw.